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Meer bescherming, minder gewicht: Chery Automobile stelt nieuwe normen voor voertuigarchitectuur met 2.400 MPa staal
· Het moederbedrijf van het sterk groeiende automerk Omoda Jaecoo slaat een nieuwe weg in met een belangrijke kwaliteitsupgrade.
· Met de ontwikkeling van 2.400 MPa staal overtreft Chery Automobile de eerdere marktstandaard (max. 2.200 MPa) en stelt het een nieuwe, wereldwijde benchmark in autotechniek vast.

· Het nieuwe staal is lichter, dunner, sterker en nog energie-efficiënter, wat voordelen biedt voor batterij-elektrische auto’s. 
· Ook Omoda Jaecoo maakt gebruik van een carrosserie die tot 85% uit hoogwaardig staal bestaat.

· Mede dankzij het hoogwaardige staal behaalden alle modellen van Omoda Jaecoo vijf sterren bij de botsproeven van Euro NCAP.

· Bekijk hier de video: https://youtu.be/pyHRxNEi1R4?si=-q8o87wlCu0Iqyed
Amsterdam, 26 februari 2026 - Chery Automobile kondigt nieuwe ontwikkelingen in materiaalkunde aan. Het moederbedrijf van Omoda Jaecoo is de eerste autofabrikant wereldwijd die warmgewalst staal presenteert met een treksterkte van 2.400 MPa (megapascal). Daarmee introduceert Chery Automobile een van de sterkste materialen in de automobielindustrie. Het sterkere én lichtere staal wordt gebruikt in cruciale onderdelen van voertuigen om de impact bij een botsing beter te verdelen.

Door nauwkeurige controle van de chemische samenstelling en microstructuur wordt tevens een rekgrens van meer dan 5% bereikt. In plaats van op een brosse manier te breken bij extreme belasting, absorbeert het materiaal effectief energie. Met deze innovatie lost de autofabrikant de historische afweging tussen sterkte en rekbaarheid (taaiheid) op, waardoor de bescherming van inzittenden toeneemt terwijl het voertuiggewicht tegelijkertijd wordt verlaagd.
Simpel gezegd: het nieuw ontwikkelde procedé zorgt voor staal dat zowel sterker als lichter en dunner is, wat voordelen biedt voor batterij-elektrische auto’s. Dankzij het lagere gewicht daalt het energieverbruik en kan de actieradius worden geoptimaliseerd, terwijl maximale bescherming wordt geboden voor de inzittenden. Ook voor Omoda Jaecoo markeert de ontwikkeling van 2.400 MPa staal een keerpunt in de voertuigarchitectuur.
“Lange tijd gold het fysieke principe dat hogere materiaalkracht onvermijdelijk ten koste gaat van vervormbaarheid. Door de microstructuur heel precies te beheersen, zijn onze R&D-teams er toch in geslaagd deze technologische grens te verleggen en extreme hardheid te combineren met hoge taaiheid. Deze doorbraak stelt ons in staat de passagierscel aanzienlijk te versterken, terwijl we het voertuiggewicht substantieel verlagen – een doorslaggevende factor voor de veiligheid en efficiëntie van de volgende generatie van onze modellen”, stelt de woordvoerder van Chery Automobile vanuit het hoofdkantoor in Wuhu, China.
Nieuwe veiligheidsnormen met 2.400 MPa staal
De sprong van de eerdere industrienorm (1.800–2.200 MPa) naar het door Chery Automobile ontwikkelde 2.400 MPa staal betekent een toename van de treksterkte tot wel 30%. De praktische relevantie van deze cijfers wordt geïllustreerd door een belastingvergelijking: over een oppervlakte van slechts 1 cm2 – ongeveer de grootte van een duimnagel – kan dit staal een trekkracht van 24 ton weerstaan. Dit komt overeen met het gewicht van vier volwassen olifanten en overstijgt de draagkracht van conventioneel hoogwaardig staal met ongeveer 4 ton per cm2.
De doorslaggevende innovatie ligt echter in de combinatie van sterkte en taaiheid. Terwijl staal in deze sterkteklasse bij extreme overbelasting vaak bros breekt, vertoont de ontwikkeling van Chery voor de modellen van Omoda Jaecoo een rekgrens van meer dan 5%. Hierdoor gedraagt het materiaal zich zelfs bij een enorme impact niet bros, maar kan het plastisch de inslagenergie absorberen. Dankzij deze eigenschappen en een vloeigrens van meer dan 1.600 MPa wordt de stabiliteit van de passagierscel bij zware botsingen aanzienlijk verhoogd.

Lager gewicht voor een groter bereik
De extreme sterkte maakt het mogelijk om de dikte van componenten met 10 tot 15% te verminderen zonder concessies te doen aan de veiligheidsnormen. Een praktisch voorbeeld: een impactbalk gemaakt van conventioneel staal (1.500–1.800 MPa) met een wanddikte van 2,0 mm kan worden teruggebracht tot ongeveer 1,7 mm door gebruik van 2.400 MPa staal. Dit resulteert in een aanzienlijke gewichtsreductie van de body-in-white. Het resultaat is een lager verbruik en een groter bereik, wat vooral waardevol is voor elektrische voertuigen.

Productie gepland vanaf 2027
Het materiaal ondergaat momenteel een uitgebreid validatieproces op materiaal-, component- en voertuigniveau. Terwijl uitgebreide computersimulaties al een hoog niveau van botsveiligheid aantonen, is de serieproductie van de eerste modellen van Omoda Jaecoo met de nieuwe staalsoort gepland voor 2027. De focus ligt op kritieke veiligheidscomponenten zoals verstevigingen van A- en B-stijlen en deurbalken, waardoor de inzittendenbescherming in de voertuigen van CHERY nog beter kan worden gegarandeerd.


Over Omoda Jaecoo
Omoda Jaecoo maakt deel uit van de wereldwijd opererende Chery Group, één van ’s werelds snelst groeiende autoconcerns. Chery werd opgericht in 1997 met de missie om innovatieve, hoogwaardige en duurzame mobiliteit wereldwijd toegankelijk te maken. Die ambitie vertaalt zich in inmiddels meer dan 17 miljoen verkochte voertuigen in 120 landen en regio’s, inclusief meer dan 5 miljoen geëxporteerde auto's buiten China. Daarmee is Chery al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China. De onderneming behoort tot de snelst stijgende merken binnen de Fortune Global 500 en bouwt haar internationale positie verder uit met een sterke focus op vooruitstrevende technologie en design. Wereldwijd werkt Chery met een innovatie-ecosysteem van meer dan 14.000 engineers, verspreid over acht R&D-centers, waaronder een toonaangevend Europees centrum in Frankfurt (Duitsland). 
Op basis van de gedeelde merkvisie ‘Samen met jonge mensen een mooi leven creëren’ onderscheidt Omoda Jaecoo zich wereldwijd van concurrenten via twee duidelijke proposities. Waar Omoda zich ontwikkelt als ‘het meest toonaangevende cross-over-merk ter wereld’, bouwt Jaecoo aan zijn positie als ‘het wereldwijde, elegante offroad-merk’.
In Nederland vertaalt Omoda Jaecoo deze internationale propositie door naar praktische, innovatieve mobiliteit met een sterke prijs-kwaliteitverhouding. De nieuwste modellen, zoals de Jaecoo 5, Omoda 5, Jaecoo 7 en Omoda 9 zijn onder andere leverbaar met het door Omoda Jaecoo in-house ontwikkelde en geavanceerde Super Hybrid System (SHS), dat uitblinkt in thermische efficiëntie, rijbereik, emissies en batterijveiligheid. De modellen van Omoda Jaecoo worden allemaal geleverd met zeven jaar (of 150.000 kilometer) garantie. De dealers worden ondersteund door een eigen centraal magazijn in Schiphol-Rijk, waar inmiddels al meer dan 30.000 onderdelen op voorraad zijn genomen. 
In Nederland zijn de modellen van Omoda Jaecoo inmiddels leverbaar via een landelijk dekkend netwerk van zo’n twintig officiële dealervestigingen. In 2026 wordt het Nederlandse gamma verder uitgebreid met diverse nieuwe modellen, waarmee Omoda Jaecoo zijn positie in het snel veranderende mobiliteitslandschap verder versterkt.
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